TS-2300

Внутриканальные мониторные наушники

- Предназначены для стриминга, электронной коммерции, мониторинга и прослушивания музыки.

- 10-миллиметровый динамический драйвер с превосходным разрешением и детальным воспроизведением звука.

- Точный и сбалансированный отклик во всем диапазоне частот - отличное решение для мониторинга.

- Эргономичный дизайн, стильный внешний вид, компактность и легкость, удобная и надежная заушная посадка.

Точное звучание для требовательных пользователей

10мм динамические драйверы

Звук высокого разрешения

Сбалансированное звучание

Кабель 2.5 метра

Универсальный штекер 3.5мм

Комфортная посадка

10мм динамический драйвер

Звук высокого разрешения

Тщательно откалиброванный в акустической лаборатории 10-мм динамик обеспечивает сбалансированное полнодиапазонное звучание с исключительным разрешением и воспроизводит даже самые тонкие нюансы звука для аналитического и аутентичного восприятия.

Эргономичная конструкция для длительного комфортного ношения

Заушная посадка, точно выверенная форма наушников и вес всего 28г обеспечивают длительное использование наушников без дискомфорта и боли.

Заушная петля кабеля

Плотная посадка

Компактные и легкие

Способ ношения

1. Вставьте наушник в слуховой проход

2. Проложите кабель за ухо

3. Готово

Набор силиконовых насадок

TS-2300 поставляются в комплекте с тремя парами силиконовых насадок размеров S/M/L, что позволяет обеспечить комфортную посадку наушников для всех пользователей.

Оптимальная длина кабеля

Больше никаких ограничений из-за коротких кабелей. Благодаря длине кабеля около 2,5 м вы можете наслаждаться свободой передвижения при таких видах деятельности, как стриминг, электронная коммерция, запись и пение, а также прослушивание музыки.

Долговечный

Устойчив к разрывам и перегибам

Надежный компаньон на онлайн-трансляциях

Специально разработанные для мониторинга во время прямых трансляций, наушники легко подключаются к вашим устройствам, позволяя вам слышать все детали вашего стрима и помогая вам улучшить ваше выступление на лету.

Персональный мониторинг, запись и караоке

Обеспечивает обратную связь в реальном времени о тембре и громкости вашего голоса, позволяя своевременно внести коррективы, чтобы избежать неловких проблем с подачей.

Широкая совместимость

Универсальный штекер 3.5мм

Благодаря штекеру 3.5мм наушники совместимы со смартфонами, звуковыми картами, планшетами, микшерами, ПК и другими устройствами. Позолоченные контакты не окисляются и предотвращают помехи и потери сигнала.

Универсальный штекер 3.5мм

Защита от окисления

Предотвращает потери сигнала

Стильные расцветки

Наушники TS-2300 доступны в двух элегантных цветах

Характеристики

Драйвер: 10мм динамический

Диапазон частот: 20Гц – 20кГц

Чувствительность: 99±3дБ (1мВт@1кГц)

Импеданс: 32Ом

Кабель: 2.5м

Штекер: позолоченный 3.5мм TRS

Вес: 26г